Stara Dąbrowa dnia 2.03.2022 r.

**Stowarzyszenie Gmina Stara Dąbrowa Otwarta Na Nowe**

**Stara Dąbrowa 30c**

**73-112 Stara Dąbrowa**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„Na budowę placu zabaw w miejscowości Stara Dąbrowa”**

1. **Dane Zamawiającego**

Stowarzyszenie Gmina Stara Dąbrowa Otwarta Na Nowe

Stara Dąbrowa 30c

73-112 Stara Dąbrowa

NIP 8542434408

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na zewnętrznych placach zabaw dla dzieci w miejscowości Stara Dabrowa.

|  |
| --- |
| Szczegółowy opis zamówienia: |
|  |  |  |
|  |
| **Nazwa** | **Ilość** | **Opis** |
| Zestaw zabawowy  | 1 | konstrukcja wykonana z drewna klejonego, elementy stalowe malowane proszkowo, montowane na kotwach, **Zawartość zestawu:**- wieża 1400 cm x3 - wieża 900 cm x1 - dach czterospadowy x4 szt.- zjeżdżalnia 1400 cm x1 szt.- zjeżdżalnia 900 cm x1 szt.- wejście linowe 1400 x 1 szt.- rurka strażacka 1400 x1 szt.- schody z barierami 900 x1 szt.- pomost skośny z barierami x1 szt.- most łukowy z barierami x1 szt.- tunel x1 szt.- zabudowa wieży x5 szt.- kratownica x1 szt.- ścianka wspinaczkowa x1 szt.- pajęczyna x1 szt.- bariera kółko – krzyżyk x1 szt.- bariera szczeblowa x2 szt.- panel z rysunkiem x1 szt.- flaga x1 szt. |
| Tunel | 1 | konstrukcja wykonana z drewna klejonego, Zawartość zestawu: - tunel x 1sz- trap niski x 2 szt.**Wymiary:** Długość – ok. 1,79 mSzerokość – ok. 4,7 m |
| Huśtawka podwójna | 1 | konstrukcja wykonana z drewna klejonego, elementy stalowe malowane proszkowo, łańcuchy ocynkowane ogniowo, montowane na kotwach, siedziska płaskie, typu deska x2, **Wymiary:** szerokość: ok. 2,40 m wysokość: ok. 2,20 mdługość: ok. 2,20 m |
| Bujak Policja | 1 | Urządzenie kołyszące, siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie**Opis urządzenia:**- sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo - elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej - elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowane proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV - panele i siedzisko z płyty PE-HD barwionego w pełnej masie- zaślepki plastikowe - sprężyna stalowa |
| Bujak Straż Pożarna | 1 | Urządzenie kołyszące, siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie**Opis urządzenia:**- sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo - elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej - elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowane proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV - panele i siedzisko z płyty PE-HD barwionego w pełnej masie- zaślepki plastikowe - sprężyna stalowa |
| Karuzela tarczowa z siedziskami | 1 | **Opis urządzenia:** - siedziska karuzeli wykonane ze płyty HDPE o gr. min. 15 mm, - podstawa karuzeli wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej o gr. min. 3 mm,- poręcze stalowe,- trzpień o śr. min. 80 mm – stal malowana proszkowo,- trwale posadowiona w gruncie Wymiary:Szerokość : ok.1,50 m |
|  |  |  |

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2. Zamawiający dopuszcza oferty z różnymi wariantami i propozycjami dotyczącymi poszczególnych elementów placu zabaw.
3. Całość zamówienia powinna być objęta jedną gwarancją wykonawcy, co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów będących przedmiotem zamówienia, podlega on naprawie lub wymianie przez wykonawcę. Szczegółowe warunki określone powinny zostać w gwarancji.
4. Wymagane jest aby dostarczone urządzenia posiadały certyfikat  zgodności z Polską Normą (złożenie takich certyfikatów będzie wymagane od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa). **Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy, od daty protokolarnego odbioru zadania**.
5. **Termin wykonania zamówienia**

**Zamówienie musi zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do 31.05.2022 r. (wtorek).**

1. **Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie**
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy z wykonawcą.
3. Składając ofertę, Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w procesie postępowania wyłaniającego wykonawcę zamówienia.
4. **Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być przesłane drogą elektroniczną na adres kamila.klejnowska@staradabrowa.pl

- Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się w wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Kamila Klejnowska (telefon 91 573 98 26).

1. **Opis przygotowania oferty**
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- załącznik nr 1, oferta cenowa

- zdjęcia proponowanych urządzeń

3. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - dopuszcza się złożenie w niej kilku wariantów placu zabaw.

1. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**
2. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty na email: kamila.klejnowska@staradabrowa.pl do dnia **18 marca 2022 roku (piątek) do godziny 15.00**. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie.
4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
5. **Wybór kryteriów oceny ofert**

Do oceny i porównania ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. Cena brutto, przy czym będą brane pod uwagę materiały z których będą wykonane urządzenia spełniające opis przedmiotu – 100% oceny.
2. W przypadku identycznych cen pod uwagę będzie brany termin realizacji.
3. Preferowany jest jak najkrótszy termin realizacji zamówienia.

Załącznik:

Wzór oferty cenowej

Stowarzyszenie Gmina Stara Dąbrowa Otwarta Na Nowe